**Техническое задание**

**Описание объекта закупки и количество:**

**«Благоустройство дворовой территории по ул. Пятигорская 1 А городского поселения Залукокоаже в 2021 году»**

Исполнителю необходимо выполнить комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, включающий следующие работы: ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, отмосток, замену бортовых камней, выведение горловин колодцев на уровень покрытия, установку скамеек и урн, замену опор и светильников уличного освещения.

Ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях должен проводиться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПов, ТУ в соответствии с действующими нормативами, а так же инструкциями, утвержденными технологическими рекомендациями и другими нормативными документами.

Во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо соблюдать следующие правила:

- перед началом проведения работ необходимо проинформировать население домовладений о сроках выполнения ремонтных работ;

- выполнять работы в установленные сроки с надлежащим качеством;

- следовать указаниям Заказчика при производстве работ;

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

- отремонтированные участки должны соответствовать требованиям норм ровности и находиться на одном уровне с существующим асфальтовым покрытием. Не должно быть трещин, рубцов от проходов катка, неровностей или «раковин». При ремонте асфальтобетонного покрытия контуры вырубленной карты должны быть параллельны и перпендикулярны оси дороги.

Асфальтовое покрытие допускается укладывать только в сухую погоду. Основание под асфальтовое покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи. Основание или слой ранее уложенного асфальта за 3-5 часов до укладки асфальтовой смеси должно быть обработано разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/кв.м.

Перед ремонтом асфальтового покрытия дворовых территорий организация должна провести на дворовых территориях замену или установку дорожного бортового камня, швы между бортовыми камнями заделываются раствором.

После ремонта асфальтового покрытия обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток.

**Не допускается при проведении ремонта асфальтовых покрытий:**

* выполнение работ без подготовки основания;
* нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;
* просветы под 3-х метровой рейкой;
* превышение ширины швов между бортовыми камнями более 5 мм;
* не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;
* не соблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;
* не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

Работы по ремонту уличного освещения предусматривают замену старых опор на железобетонные, подвеску самонесущих изолированных проводов, монтаж современных светильников.

Скамейки для отдыха должны быть изготовлены качественно и соответствовать эскизам Заказчика. Для безопасной эксплуатации металлические ножки скамеек обетонировать.

Урны должны быть металлическими, опрокидывающимися и также закреплены бетоном.

Места расстановки и цветовое решение должны быть согласованы с заинтересованными лицами.

Вывоз строительного мусора, производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Все погрузочные, разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных доку­ментов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм.